Product program / Loudspeaker / Projector

CS-304    EU

<div>El altavoz deberá ser un altavoz de bocina resistente a la intemperie de amplio rango adecuado para la distribución de paginación, música ambiente y señalización de tonos. El componente del altavoz será un altavoz&nbsp; cónico de 12 cm (4,72"), tratado para resistir a la intemperie. La entrada nominal debe ser de 30 W. El altavoz debe incluir un transformador con múltiples tomas (10W, 20W, 30W a 100V y 5W, 10W, 15W, 30W a 70V). La sensibilidad a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1 W aplicado será de 98 dB. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 120 - 15 kHz. La dispersión horizontal y vertical a -6 dB por debajo de la referencia en el eje a 2 kHz será de 100° (H) x 85° (V).</div><div>El altavoz debe tener un grado de protección contra salpicaduras de IP65 según la norma IEC 529. El altavoz debe tener una temperatura de funcionamiento de -20° C a +55° C (-4° F a 131° F). La caja del altavoz debe estar construida de resina ABS y recubierta con pintura de resina de poliuretano para resistir la exposición prolongada a la luz ultravioleta. La rejilla debe estar construida con una red protectora de aluminio para prevenir daños, pintura gris. Todos los elementos de montaje, incluidos los tornillos y pernos, serán de acero inoxidable, lo que protege al altavoz de la corrosión. La bocina de paginación resistente a la intemperie de amplio rango debe incluir un cable de altavoz integral, un cable de cabina de 2 núcleos con un diámetro de 6 mm (0,24") de diámetro.</div><div>Las dimensiones deben ser de 366(A) x 230(A) x 272(P) mm (14,40" x 9,06" x 10,71"). El peso debe ser de 3,1 kg (6,83 lb.).</div><div>El altavoz de bocina resistente a la intemperie de amplio rango será el modelo TOA CS-304.</div>