Product program / Loudspeaker / Projector

CS-304    EU

Le haut-parleur sera un haut-parleur à pavillon à grande plage, résistant aux intempéries, adapté à la radiomessagerie, la musique d’ambiance et la distribution de signaux de tonalité. Le composant du haut-parleur sera un haut-parleur de type conique de 12 cm,&nbsp; traité pour résister aux intempéries. L’entrée nominale sera de 30 W. Le haut-parleur inclura un transformateur à branchements multiples (10 W, 20 W, 30 W à 100 V et 5 W, 10 W, 15 W, 30 W à 70 V). La sensibilité à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 98 dB. Le haut-parleur possèdera une réponse en fréquence de 120 Hz à 15 kHz. La dispersion horizontale et verticale à -6 dB sous la référence d’axe à 2 kHz sera de 100 ° (H) x 85 ° (V).Le haut-parleur sera classé IP65 résistant aux éclaboussures selon la norme CEI 529. Le haut-parleur possèdera une température de fonctionnement de -20 °C à +55 °C. L’enceinte du haut-parleur sera en résine ABS et revêtue d’une peinture à base de résine polyuréthane pour résister à une exposition à la lumière ultraviolette sur le long terme. La grille sera composée d’un grillage de protection en aluminium afin d’éviter tout dommage, peinture grise. Tout le matériel de montage, dont les vis et boulons, sera en acier inoxydable pour protéger le haut-parleur de la corrosion. Le pavillon de radiomessagerie grande plage et résistant aux intempéries intègrera un câble de haut-parleur intégral, un câble sous gaine caoutchouc à 2 conducteurs d’un diamètre de 6 mm.Les dimensions seront 366 (L) x 230 (H) x 272 (P) mm. Le poids sera de 3,1 kg.Le haut-parleur à pavillon grande plage résistant aux intempéries sera un modèle TOA CS-304.