Product program / Loudspeaker / Projector

CS-304    EU

De luidspreker moet een weerbestendige hoornluidspreker met een groot bereik zijn die geschikt is voor paging, achtergrondmuziek en toonsignaleringsdistributie. De luidsprekercomponent is een 12 cm (4,72”)&nbsp; kegelvormige luidspreker, voorzien van bescherming tegen weersinvloeden. Het nominale vermogen moet 30 W zijn. De luidspreker moet een transformator bevatten met meerdere kranen (10 W, 20 W, 30 W bij 100 V en 5 W, 10 W, 15 W en 30 W bij 70 V). De gevoeligheid op een afstand van 1 m met een 1W ingangsniveau moet 98 dB bedragen. De luidspreker moet een frequentierespons hebben van 120 - 15 kHz. De horizontale en verticale spreiding bij -6 dB onder de as-referentie bij 2 kHz moet 100° (H) x 85° (V) bedragen.De luidspreker moet een IEC 529 spatwaterdichtheid van IP65 hebben. De luidspreker moet een bedrijfstemperatuur hebben van -20° C tot +55° C (-4° F tot 131° F). De luidsprekerbehuizing moet zijn vervaardigd van ABS-hars en bekleed met verf van polyurethaanhars om langdurige blootstelling aan ultraviolet licht te weerstaan. Het rooster is gemaakt van een beschermend aluminium net om schade, grijze verf, te voorkomen. Alle bevestigingsmateriaal, inclusief schroeven en bouten, moet van roestvrij staal zijn, dat de luidspreker beschermt tegen corrosie. De weerbestendige personenoproephoorn met groot bereik moet een geïntegreerde luidsprekerkabel met tweeaderige kabel met een kabel met een diameter van 6 mm (0,24) bevatten.De afmetingen moeten 366(B) x 230(H) x 272(D) mm (14,40 x 9,06 x 10,71) zijn. Het gewicht moet 3,1 kg (6,83 lb.) bedragen.De weerbestendige hoornluidspreker met groot bereik moet van het TOA-model CS-304 zijn.