Product program / Loudspeaker / Projector

CS-64BS

<div>Proyector de sonido resistente a la intemperie para sistemas de alarma por voz, funcionamiento a 70V y 100V, carcasa ABS, rejilla metálica, soporte giratorio de acero inoxidable para una orientación exacta del altavoz, terminales de tornillo cerámico resistente al fuego, fusible térmico con una temperatura de desconexión de 72 °C, cables internos con aislamiento ignífugo según BS 5839, parte 8, un prensaestopas PG integrado, prensaestopas adicional opcional.</div><div>&nbsp;</div><div>El orador debe estar certificado por un organismo notificado según EN 54-24 e ISO 7240-24. El altavoz debe cumplir los requisitos de acuerdo con la norma BS 5839-8.</div>