Product program / Loudspeaker / Projector

CS-64BS

Projecteur de son résistant aux intempéries pour systèmes de sonorisation de sécurité, fonctionnement 70 V et 100 V, boîtier ABS, grille métallique, support pivotant en acier inoxydable pour une orientation exacte du haut-parleur, borniers à vis en céramique résistant au feu, fusible thermique avec température de déclenchement de 72 °C, câbles internes avec isolation retardatrice de flammes selon la norme BS 5839, partie 8, un presse-étoupe PG intégré, presse-étoupe PG supplémentaire en option.&nbsp;Le haut-parleur doit être certifié par un organisme notifié, selon les normes EN 54-24 et ISO 7240-24. Le haut-parleur répondra aux exigences de la norme BS 5839-8.