Product program / Loudspeaker / Projector

CS-64BS

Weerbestendige geluidsprojector voor gesproken woord ontruimingssystemen, 70 V en 100 V, ABS-behuizing, metalen rooster, metalen rooster, roestvrijstalen zwenkbeugel voor een exacte oriëntatie van de luidspreker, brandwerende keramische schroefklemmen, thermische zekering met een vrijgavetemperatuur van 72 °C, interne kabels met brandvertragende isolatie volgens BS 5839, deel 8, één PG-kabelwartel geïntegreerd, extra PG-wartel optioneel.&nbsp;De luidspreker moet gecertificeerd zijn door een aangemelde instantie volgens EN 54-24 en ISO 7240-24. De luidspreker moet gecertificeerd zijn door een aangemelde instantie. De luidspreker moet voldoen aan de eisen volgens BS 5839-8.