Product program / Loudspeaker / Projector

CS-64BS

Погодостойкий звуковой проектор для систем речевой сигнализации, 70 В и 100 Вольт, корпус ABS, металлическая решетка, поворотный кронштейн из нержавеющей стали для точной ориентации динамика, огнестойкие керамические винтовые клеммы, термопредохранитель с температурой отключения 72 °C, внутренний кабель с огнестойкой изоляцией согласно BS 5839, часть 8, один встроенный ввод кабеля PG, дополнительный PG.&nbsp;Динамик должен быть сертифицирован нотифицированным органом в соответствии с EN 54-24 и ISO 7240-24. Динамик должен соответствовать требованиям стандарта BS 5839-8.