Product program / Loudspeaker / Projector

CS-64     EU

<div>El altavoz deberá ser un altavoz de bocina resistente a la intemperie de amplio rango adecuado para la distribución de paginación, música ambiente y señalización de tonos. El componente del altavoz debe ser un altavoz cónico de 12 cm (4,72"), tratado para resistir a la intemperie (equivalente a IEC IPX4). La entrada nominal debe ser de 6 W. El altavoz debe incluir un transformador con múltiples tomas (1 W, 3 W, 6 W a 100 V y 0,5 W, 1,5 W, 3 W, 6 W a 70 V). La sensibilidad a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1 W aplicado será de 96 dB. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 130 - 13 kHz. La dispersión horizontal y vertical a -6 dB por debajo de la referencia en el eje a 2 kHz será de 100° (H) x 100° (V).</div><div>La caja del altavoz debe estar construida de resina ABS recubierta con pintura de resina de poliuretano para resistir la exposición prolongada a la luz ultravioleta. La rejilla debe estar construida con una red de chapa de acero tratada en la superficie, pintada de color gris oscuro. El altavoz estará disponible en color hueso. Todos los elementos de montaje, incluidos los tornillos y pernos, serán de acero inoxidable, lo que protege al altavoz de la corrosión. El altavoz de bocina debe incluir un cable de altavoz integral, un cable de cabina de 2 núcleos con un diámetro de 6 mm (0,24") de diámetro. Las dimensiones deben ser de 233(A) x 224(A) x 208(P) mm (9,17" x 8,82" x 8,19"). El peso debe ser de 1,5 kg (3,31 lb.).</div><div>El altavoz de bocina resistente a la intemperie de amplio rango será el modelo TOA CS-64.</div>