Product program / Loudspeaker / Projector

CS-64     EU

Le haut-parleur sera un haut-parleur à pavillon à grande plage, résistant aux intempéries, adapté à la radiomessagerie, la musique d’ambiance et la distribution de signaux de tonalité. Le composant du haut-parleur sera un haut-parleur de type conique de 12 cm, traité pour résister aux intempéries (équivalent à CEI IPX4). L’entrée nominale sera de 6 W. Le haut-parleur inclura un transformateur à branchements multiples (1 W, 3 W, 6 W à 100 V et 0,5 W, 1,5 W, 3 W, 6 W à 70 V). La sensibilité à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 96 dB. Le haut-parleur possèdera une réponse en fréquence de 130 Hz à 13 kHz. La dispersion horizontale et verticale à -6 dB sous la référence d’axe à 2 kHz sera de 100 ° (H) x 100 ° (V).L’enceinte du haut-parleur sera en résine ABS revêtue d’une peinture à base de résine polyuréthane pour résister à une exposition à la lumière ultraviolette sur le long terme. La grille sera composée d’un grillage en tôle d’acier traitée en surface, avec peinture gris foncé. Le haut-parleur sera disponible en couleur blanc cassé. Tout le matériel de montage, dont les vis et boulons, sera en acier inoxydable pour protéger le haut-parleur de la corrosion. Le haut-parleur à pavillon intègrera un câble de haut-parleur intégral, un câble sous gaine caoutchouc à 2 conducteurs d’un diamètre de 6 mm. Les dimensions seront 233 (L) x 224 (H) x 208 (P) mm. Le poids sera de 1,5 kg.Le haut-parleur à pavillon grande plage résistant aux intempéries sera un modèle TOA CS-64.