Product program / Loudspeaker / Projector

CS-64     EU

De luidspreker moet een weerbestendige hoornluidspreker met een groot bereik zijn die geschikt is voor paging, achtergrondmuziek en toonsignaleringsdistributie. De luidsprekercomponent dient een kegelvormige luidspreker van 12 cm (4,72) te zijn, die behandeld is voor weerbestendigheid (gelijkwaardig aan IEC IPX4). Het nominale vermogen moet 6 W zijn. De luidspreker moet een transformator bevatten met meerdere kranen (1 W, 3 W, 6 W bij 100 V en 0,5 W, 1,5 W, 3 W en 6 W bij 70 V). De gevoeligheid op een afstand van 1 m met een 1W ingangsniveau moet 96 dB bedragen. De luidspreker dient een frequentierespons te hebben van 130 - 13 kHz. De horizontale en verticale spreiding bij -6 dB onder de as-referentie bij 2 kHz moet 100° (H) x 100° (V) bedragen.De luidsprekerbehuizing moet zijn vervaardigd van ABS-hars bedekt met verf van polyurethaanhars om langdurige blootstelling aan ultraviolet licht te weerstaan. Het rooster moet zijn geconstrueerd van oppervlaktebehandeld staalplaatnet, donkergrijze verf. De luidspreker moet beschikbaar zijn in gebroken wit. Alle bevestigingsmateriaal, inclusief schroeven en bouten, moet van roestvrij staal zijn, dat de luidspreker beschermt tegen corrosie. De hoornluidspreker moet een geïntegreerde luidsprekerkabel met tweeaderige kabel met een kabel met een diameter van 6 mm (0,24) bevatten. De afmetingen moeten 233(B) x 224(H) x 208(D) mm (9,17 x 8,82 x 8,19) zijn. Het gewicht moet 1,5 kg (3,31 lb.) bedragen.De weerbestendige hoornluidspreker met groot bereik moet van het TOA-model CS-64 zijn.