Product program / Loudspeaker / Projector

CS-64     EU

Urządzenie będzie szerokopasmowym, odpornym na działanie warunków atmosferycznych zestawem głośnikowym przeznaczonym do emisji komunikatów głosowych oraz podkładu muzycznego. Zestaw zbudowany będzie na bazie głośnika stożkowego o średnicy 12 cm zamkniętego w obudowie IPx4. Zestaw będzie się cechował mocą znamionową 6 Wat. Urządzenie wyposażone będzie w transformator udostępniający odczepy: 1W, 3W, 6W (100V), a także: 0.5W, 1.5W, 3W, 6W (70V). Efektywność zestawu będzie nie mniejsza niż 96 dB SPL (1W/1m). Urządzenie zapewni pasmo przenoszenia w zakresie od 130 Hz do 13 kHz oraz kąt promieniowania 100x100 stopni (H x V). Obudowa zestawu będzie wykonana z tworzywa ABS pokrytego białą farbą poliuretanową, co uczyni go odpornym na długoterminowy wpływ promieniowania słonecznego. Maskownica wykonana będzie ze stalowej siatki pokrytej szarą farbą. Wszystkie elementy montażowe, wliczając w to śruby wykonane będą ze stali nierdzewnej, co będzie miało na celu zabezpieczenie zestawu przed korozją. Zestaw będzie posiadał przewód głośnikowy wyprowadzony ze środka, przy pomocy specjalnej dławicy.