Product program / Loudspeaker / Projector

CS-64     EU

Громкоговоритель должен быть широкополосным рупорным громкоговорителем, стойкий к различным погодным условиям и подходящий для пейджинга, фоновой музыки и распределения тонального сигнала. Громкоговоритель должен иметь конусовидную форму, высоту 12 см (4,72) и быть стойким к различным погодным условиям (эквивалент IEC IPX4). Номинальный входной сигнал должен составлять 6 Вт. Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими ответвлениями (1 Вт, 3 Вт, 6 Вт при 100 В и 0,5 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт при 70 В). Чувствительность на расстоянии 1 м при уровне входного сигнала 1 Вт должна составлять 96 дБ. Частотная характеристика динамика должна составлять 130 - 13 кГц. Горизонтальная и вертикальная дисперсия при –6 дБ ниже источника сигнала по направлению оси при 2 кГц должны составлять 100° (Г) x 100° (В).Корпус громкоговорителя должен быть изготовлен из АБС-пластика, покрытого краской из полиуретановой смолы, чтобы противостоять длительному воздействию ультрафиолетового излучения. Решетка должна быть выполнена из обработанной снаружи стальной сетки, покрашенной в темно-серый цвет. Громкоговоритель должен быть белого цвета с оттенком. Все крепежные изделия, включая винты и болты, должны быть выполнены из нержавеющей стали для защиты динамика от коррозии. Рупорный громкоговоритель должен включать в себя встроенный кабель динамика, двухжильный шланговый кабель диаметром 6 мм (0,24 дюйма). Размеры должны быть 233 (Ш) x 224 (В) x 208 (Г) мм (9,17 x 8,82 x 8,19). Вес должен составлять 1,5 кг (3,31 фунта).Модель широкодиапазонного, стойкого к различным погодным условиям рупорного громкоговорителя – TOA CS-64.