Product program / Mixer / Modules

D-001R

Módulo de entrada de 2 canales para dos fuentes estéreo que se mezclan internamente con una señal mono cada una. Rango de sensibilidad ajustable desde el nivel de micrófono hasta el nivel de línea. Convertidor A/D de alta fidelidad de 24 bits y distorsión extremadamente baja. Procesamiento de señal digital (DSP) integrado con control de tono de agudos y graves, filtros de paso de agudos y graves y 10 ecualizadores paramétricos. Compresor con 5 ajustes predefinidos para facilitar su uso. La sonoridad se puede activar opcionalmente.
Conexión a través de dos bornes de tornillo extraíbles de 3 polos suministrados.