Product program / Mixer / Modules

D-001R

2-канальный входной модуль для двух стереоисточников, которые внутренне микшируются до одного моносигнала каждый. Регулируемый диапазон чувствительности от уровня микрофона до линейного уровня. Высокая точность 24-разрядного A/D-преобразователя и чрезвычайно низкие искажения. Встроенная цифровая обработка сигнала (ЦОС) с управлением тембром высоких и низких частот, фильтрами высоких и низких частот и 10 параметрическими эквалайзерами. Компрессор с 5 предустановленными настройками для простоты использования. Громкость может быть активирована дополнительно.
Подключение с помощью двух 3-контактных съемных винтовых клемм.