Product program / Mixer / Modules

D-001T

2-kanaliges Eingangsmodul für zwei symmetrische Quellen. Einstellbarer Empfindlichkeitsbereich von Mikrofon- bis Tonquellenpegel. Phantomspeisung für Mikrofone zuschaltbar. Höchste Klangtreue durch 24-bit AD-Wandler und extrem geringem Klirrfaktor.
Integrierte digitale Signalverarbeitung (DSP) mit Höhen- und Tiefen-Klangregelung, Hoch- und Tiefpassfilter sowie 10 parametrische Equalizer. Kompressor mit 5 vordefinierten Einstellungen für einfache Anwendung. Loudness wahlweise zuschaltbar. Anschluss über zwei mitgelieferte steckbare 3-polige Schraubklemmleisten.    AD-Wandler: 24 Bit (Delta-Sigma ADC)
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz (±2 dB)
Klirrfaktor:&nbsp; &lt;0,008%
Phantomspeisung: &nbsp;+24V (zuschaltbar)
Eingänge:&nbsp; 2, symmetrisch, 10 kOhm
Empfindlichkeit: 9 Stufen von -50 bis -10 dBV
Bass: &nbsp;&nbsp;±12 dB (100 Hz)
Höhen:&nbsp; ±12 dB (10 kHz)
Hochpassfilter: 12 dB/Okt., 20 - 400 Hz
Tiefpassfilter: 12 dB/Okt., 4 - 20 kHz
10 parametrische Equalizer: ±12 dB, 20 - 20000 Hz, Q: 0,3 - 5  Fabrikat: TOA
Typ: D-001T