Product program / Mixer / Modules

D-001T

Módulo de entrada de 2 canales para dos fuentes simétricas de Mic/Line. Rango de sensibilidad ajustable desde el nivel del micrófono hasta el nivel de línea. Se puede activar la alimentación fantasma para los micrófonos. Alta fidelidad a través de un convertidor A/D de 24 bits y una distorsión extremadamente baja.&nbsp; Procesamiento de señal digital (DSP) integrado con control de tono de agudos y graves, filtros de paso de agudos y graves y 10 ecualizadores paramétricos. Compresor con 5 ajustes predefinidos para facilitar su uso. La sonoridad puede activarse opcionalmente. Conexión a través de dos conectores enchufables de 3 polos en dotación.