Product program / Mixer / Modules

D-001T

Module d'entrée à 2 canaux pour deux sources micro / ligne symétriques. Plage de sensibilité réglable du niveau du microphone au niveau de la ligne. L'alimentation fantôme pour les microphones peut être activée. Haute fidélité grâce à un convertisseur A / N 24 bits et à une distorsion extrêmement faible. Traitement du signal numérique intégré (DSP) avec contrôle des aigus et des graves, filtres passe-haut et passe-bas et 10 égaliseurs paramétriques. Compresseur avec 5 réglages prédéfinis pour une facilité d'utilisation. Loudness peut être activé en option. Connexion via deux connecteurs enfichables à 3 broches fournis.