Product program / Mixer / Modules

D-001T

Ingangsmodule met 2 kanalen voor twee symmetrische Mic/Lijn-bronnen. Instelbaar gevoeligheidsbereik van microfoonniveau tot lijnniveau. Fantoomvoeding voor microfoons kan worden geactiveerd. Hoge betrouwbaarheid dankzij de 24-bit A/D-omvormer en extreem lage vervorming.&nbsp; Ingebouwde digitale signaalverwerking (DSP) met treble- en basklankregeling, hoog- en laagdoorlaatfilters en 10 parameterequalizers. Compressie met 5 voorgedefinieerde instellingen voor gebruiksgemak. De luidheid kan optioneel worden geactiveerd. Aansluiting via twee meegeleverde plug-inconnectoren met 3 pins.