Product program / Mixer / Modules

D-001T

2-kanałowy moduł wejściowy dla dwóch symetrycznych źródeł Mic / Line. Regulowany zakres czułości od poziomu mikrofonu do poziomu linii. Zasilanie phantom power dla mikrofonów może być aktywowane. Wysoka wierność dzięki 24-bitowemu konwerterowi A/D i wyjątkowo niskiemu poziomowi zniekształceń.&nbsp; Wbudowane cyfrowe przetwarzanie sygnału (DSP) z regulacją tonów wysokich i niskich, filtry górnoprzepustowe i dolnoprzepustowe oraz 10 korektorów parametrycznych. Sprężarka z 5 wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami ułatwiającymi obsługę. Głośność może być opcjonalnie aktywowana. Połączenie poprzez dwa dostarczane w zestawie złącza wtykowe 3-pinowe.