Product program / Mixer / Modules

D-001T

2-канальный модуль ввода для двух симметричных микрофонных / линейных источников. Регулируемый диапазон чувствительности от уровня микрофона до линейного уровня. Можно активировать фантомное питание для микрофонов. Высокая точность благодаря 24-битному A/D-преобразователю и чрезвычайно низкому уровню искажений.&nbsp; Встроенная цифровая обработка сигнала (ЦОС) с управлением тембром высоких и низких частот, фильтрами высоких и низких частот и 10 параметрическими эквалайзерами. Компрессор с 5 предустановленными настройками для простоты использования. Громкость может быть активирована дополнительно. Подключение через два входящих в комплект поставки 3-контактных штекерных разъема.