Product program / Mixer / Modules

D-2000AD1

Eingangsmodul mit vier symmetrischen Audioeingängen. 3-polige XLR-Buchsen für Signaleingang. Empfindlichkeit und Phantomspeisung per PC-Software schaltbar, Ground-Lift-Schalter auf Modul.
  AD-Wandler: 24 Bit
Abtastfrequenz: 48 kHz
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
Klirrfaktor:&nbsp; &lt;0,008%
Dynamikbereich: 104 dB
Phantomspannung: &nbsp;+48V
Eingänge:&nbsp; 4, symmetrisch, 7 kOhm
Empfindlichkeit: -50/-36/-10/+4 dBu    Fabrikat: TOA
Typ: D-2000AD