Product program / Mixer / Modules

D-2000AD1

Módulo de entrada con cuatro entradas de audio balanceadas. Conectores XLR de 3 polos para la entrada de señal. Sensibilidad y alimentación fantasma mediante software de PC conmutable, interruptor de elevación de tierra en el módulo.