Product program / Mixer / Modules

D-2000AD1

Входной модуль с четырьмя сбалансированными аудиовходами. 3-полюсные разъемы XLR для входного сигнала. Чувствительность и фантомное питание с помощью программного обеспечения ПК, переключаемого на модуле с помощью кнопки разрыва заземления.