Product program / Mixer / Modules

D-2000CB

Digitales CobraNet Interface Modul mit redundanten Netzwerkanschlüssen (Primary und Secondary). Stereoausgängen im AES/ EBU Format über 2 RJ-45 Buchsen.
  Abtastrate:&nbsp; 48 kHz
Ausgänge:&nbsp; 16 Kanäle 20bit/24bit
Eingänge:&nbsp; 16 Kanäle 20bit/24bit    Fabrikat: TOA
Typ: D-2000CB