Product program / Mixer / Mixer Unit

D-2008SP  CE

Digitale Audio Mischplattform mit bis zu 32 Kanälen flexibel konfigurierbar in verschiedenen Ein / Ausgangskombinationen. Vier Einheiten mit optionaler CobraNet Karte zu einem System mit 128 Kanälen ausbaubar. Modulgrundrahmen mit rückseitigen Steckplätzen für verschiedene Ein- und Ausgangsmodule zum flexiblen Ausbau des Systems nach den gewünschten Anforderungen. Das Gerät muss über eine geordnete grafische Bedienoberfläche auf Softwarebasis verfügen. Alle verfügbaren DSP Blöcke müssen ohne Kapazitätseinschränkungen voll nutzbar sein. Somit wird verhindert, dass beim Parametrieren des Systems an DSP Grenzen gestoßen wird und weitergehende Funktionen nicht mehr verfügbar sind. Die Mischplattform enthält folgende DSP Funktionen:Rückkopplungsunterdrücker (Feedback Suppressor) mit 12 Filtern individuell aufteilbar in Automatik- und Dynamikmodus. Automatischer Mischer mit variabler NOM-Parametrierung in 4 Gruppen und Ducker-Funktion (signal¬gesteuertes Mute) mit verschiedenen Prioritätsebenen.DSP-Funktionen der Eingangskanäle: Trim (Gain), Pad, Pegelsteller, Phasenumkehr, Kompressor mit 3 Übergangscharakteristiken (1 hard und 2 soft knee) und Auto-Leveler Funktion, variables Hoch- und Tiefpassfilter, 4 parametrische Equalizer, Automischfunktion mit NOM Gruppenzuweisung.Mischmatrix mit 24 Audio-Bussen, Bus Delay bis 677 ms.DSP-Funktionen der Ausgangskanäle: Pegelsteller, Delay bis 1360 ms, Kompressor mit 3 Übergangscharakteristiken (1 hard und 2 soft knee), 2-, 3-, 4-Wege Frequenzweiche mit Filtersteilheiten bis 24 dB/Oktave und unterschiedlichen Charakteristiken (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Rayley und variables Q bis 69,249) und 6 Multifunktionsfilter mit den wählbaren Filtertypen parametrische Equalizer, Hoch-, Tief- und Allpassfilter, Notchfilter, Shelv-Filter für Tiefen und Höhen, CD-Horn-Entzerrung.32 Konfigurationen im Gerät netzunabhängig speicherbar und über Tastatur oder Fernbedienung abrufbar, Konfigurationen direkt über Fronttasten abrufbar. Aussteuerungsanzeige für jeden Ein- und Ausgangskanal. LED Anzeigen für LAN, Systemstatus, CobraNet und Word Clock.Zugriffssperre für frontseitige Bedienelemente individuell einstellbar. Das System muss über Word Clock Eingang und „LinkThru“ Anschluss verfügen, um auch für Video u. Studioanwendungen uneingeschränkt verwendbar zu sein. Vernetzung der Steuerfunktionen, Parametrierung und CobraNet über Standard Hardware möglich somit auch für Glasfasernetze anwendbar.PC Software auf Windows Basis mit der alle Geräte im Vollausbau verwaltet werden können. Konfiguration und alle Parameter speicherbar auf Datenträger; Anzeige der Amplituden-, Phasen- und Laufzeit-Frequenzgänge; Stereo- und universelle Parameter-Links; Zugriffssperre in verschiedenen Ebenen für jede DSP-Funktion, Eingänge, Ausgänge. Im Echtzeitbetrieb Anzeige von Signal¬aus¬steuerung der Ein- und Ausgänge. Programmierung der Fernbedienungsparameter.&nbsp;Möglichkeit einer einfachen Fernbedienung zur Konfigurationswahl, Mute und Lautstärkeeinstellung mit Steuereingangsmodul. Einfache Steuerung des Systems durch AMX, Crestron, Cue und andere ähnliche Steuergeräte durch einfach gehaltenes Protokoll über RS232C Schnittstelle oder TCP/IP. Verschiedene Steuermodule, analoge und digitale (AES/EBU, SPDIF) Ein- und Ausgangsmodule einsetzbar. Fernsteuerung über Netzwerk durch optionales hochwertiges motorisches Faderpanel möglich.