Product program / Mixer / Mixer Unit

D-2008SP  CE

Plataforma de mezcla de audio digital con hasta 32 canales configurables de forma flexible en diferentes combinaciones de entrada/salida. Cuatro unidades con tarjeta CobraNet opcional para un sistema expandible de 128 canales. Bastidor de base de módulo con ranuras traseras para diversos módulos de entrada y salida para la ampliación flexible del sistema a los requisitos deseados. El dispositivo debe contar con una interfaz gráfica de usuario basada en software. Todos los bloques DSP disponibles deben ser completamente utilizables sin restricciones de capacidad. De este modo se evita que los límites del DSP limiten la parametrización del sistema y que otras funciones ya no estén disponibles. La plataforma de mezcla incluye las siguientes funciones de DSP:
Supresores de realimentación con 12 filtros que se diferencian individualmente en modo automático y dinámico. Mezclador automático con parametrización NOM variable en 4 grupos y función Ducker (silenciamiento controlado por señal) con diferentes niveles de prioridad.
Funciones DSP de los canales de entrada: trim (ganancia), pad, atenuador, inversión de fase, compresor con 3 características de transferencia (1 de rodilla dura y 2 de rodilla blanda) y función de nivelación automática, filtro de paso bajo variable, 4 ecualizadores paramétricos, mezcla de coches con asignación de grupo NOM.
Matriz de mezcla con 24 buses de audio, retardo de bus de hasta 677 ms.
Funciones DSP de los canales de salida: atenuador, retardo hasta 1360 ms, compresor con 3 características de transferencia (1 rodilla dura y 2 rodilla blanda), pendiente de filtro de cruce de 2, 3 y 4 vías de hasta 24 dB/octava con diferentes características (Bessel, Butterworth, Linkwitz Rayley y Q variable de hasta 69,249) y 6 filtros multi-función con ecualizador paramétrico de tipos de filtro seleccionables, paso-bajo-filtro, filtro de corte, filtro de estante para graves y agudos, ecualización de bocina CD.
32 Las configuraciones de la red eléctrica del aparato pueden guardarse y, a través del teclado o del mando a distancia, pueden configurarse directamente desde los botones del panel frontal. VU-metro para cada canal de entrada y salida. Pantalla LED para LAN, estado del sistema, CobraNet y Word clock.
Bloqueo de acceso en los controles del panel frontal ajustable individualmente. El sistema debe tener conexiones de entrada de Word clock y "LinkThru", para que sea completamente utilizable también para aplicaciones de vídeo y estudio. Conexión en red de las funciones de control, parametrización y hardware estándar CobraNet, por lo que también es posible para redes de fibra óptica.
El PC basado en el software de Windows puede gestionar todos los dispositivos en plena expansión. La configuración y todos los parámetros pueden guardarse en el disco; visualización de la respuesta de frecuencia de amplitud, fase y tiempo; enlaces de parámetros estéreo y universal; bloqueo de acceso en diferentes capas para cada función DSP, entradas y salidas. En el modo de tiempo real se muestra el nivel de señal de las entradas y salidas. Programación de los parámetros del mando a distancia. 
Posibilidad de un simple mando a distancia para el dial de configuración, silenciamiento y control de volumen con módulo de entrada de control. Fácil control del sistema por AMX, Crestron, cue y otras unidades similares, simplemente manteniendo el protocolo a través de la interfaz RS232C o TCP/IP. Se pueden utilizar diferentes módulos de control, analógicos y digitales (AES/EBU, SPDIF). Control remoto a través de la red a través de un motor opcional de alta calidad más posible.