Product program / Mixer / Mixer Unit

D-2008SP  CE

Plateforme de mixage audio numérique comptant jusqu’à 32 canaux à configuration flexible selon différentes combinaisons d’entrée/sortie. Quatre unités avec carte CobraNet en option pour un système extensible jusqu’à 128 canaux. Cadre de base du module avec emplacements arrière pour divers modules d’entrée et de sortie, afin de permettre l’expansion flexible selon les exigences souhaitées. Le dispositif doit posséder une interface utilisateur graphique associée sur logiciel. Tous les blocs DSP disponibles doivent être pleinement exploitables, sans aucune restriction de capacité. Cela évite que des limites DSP ne restreignent la configuration du système au risque de rendre d’autres fonctions indisponibles. La plateforme de mixage offre les fonctions DSP suivantes :
Suppression de l’effet Larsen avec 12 filtres à différenciation individuelle en mode automatique et dynamique. Mélangeur automatique avec configuration NOM variable en 4 groupes et fonction Ducker (mode silencieux en fonction du signal) selon différents niveaux de priorité.
Fonctions DSP des canaux d’entrée : volume (gain), PAD, atténuateur, inversion de phase, compresseur avec 3 caractéristiques de transfert (1 cassure nette et 2 cassures douces) et fonction de réglage de niveau automatique, filtre passe-bas variable, 4 égaliseurs paramétriques, mixage pour voiture avec affectation de groupe NOM.
Matrice de mixage avec 24 bus audio, temporisation du bus jusqu’à 677 ms.
Fonctions DSP des canaux de sortie : atténuateur, temporisation jusqu’à 1 360 ms, compresseur avec 3 caractéristiques de transfert (1 cassure nette et 2 cassures douces), filtre de recouvrement 2, 3 et 4 voies avec pentes jusqu’à 24 dB/octave aux caractéristiques différentes (Bessel, Butterworth, Linkwitz Rayley et variable Q jusqu’à 69 249) et 6 filtres multifonction avec types de filtre sélectionnables : égaliseur paramétrique, filtre passe-tout bas, filtre coupe-bande, filtre de dégradé passe-haut et passe-bas, égalisation du pavillon CD.
32 configurations peuvent être enregistrées dans l’appareil, via le clavier ou la télécommande, configurations directement depuis les boutons en façade. VU-mètre pour chaque canal d’entrée et de sortie. Affichage LED pour LAN, état du système, CobraNet et Word Clock.
Le verrouillage d’accès sur la façade offre un contrôle individuel ajustable. Le système doit posséder des branchements d’entrée Word Clock et « LinkThru » pour être pleinement utilisable dans le cadre d’applications vidéo et studio. Mise en réseau des fonctions de commande, configuration et matériel standard CobraNet également possibles pour les réseaux à fibre optique.
Le logiciel PC Windows permet de gérer tous les appareils en pleine expansion. La configuration et tous les paramètres peuvent être enregistrés sur le disque ; Affichage de l’amplitude, la phase et la durée de réponse en fréquence ; Liens vers les paramètres stéréo et universel ; Verrouillage d’accès sur différentes couches pour chaque fonction DSP, entrées et sorties. En mode temps réel, affichage du niveau de signal des entrées et sorties. Programmation du paramètre de commande à distance. 
Possibilité d’une commande à distance simple du cadran de configuration, mode silencieux et contrôle du volume avec module d’entrée de commande. Contrôle simple du système par AMX, Crestron, cue ou d’autres unités similaires en appliquant des protocoles simples via une interface RS232C ou TCP/IP. Différents modules de commande : des modules d’entrée/sortie analogiques et numériques (AES/EBU, SPDIF) peuvent être utilisés. Commande à distance sur le réseau via une fonction motorisée haute qualité en option.