Product program / Mixer / Mixer Unit

D-2008SP  CE

Digitaal audiomixerplatform met maximaal 32 kanalen, flexibel configureerbaar in verschillende in-/uitgangscombinaties. Vier units met optionele CobraNet-kaart tot een 128-kanaals uitbreidbaar systeem. Module basisframe met achterste sleuven voor verschillende in- en uitgangsmodules om het systeem flexibel uit te breiden naar de gewenste eisen. Het apparaat moet een bijbehorende grafische gebruikersinterface hebben die gebaseerd is op software. Alle beschikbare DSP-blokken moeten volledig bruikbaar zijn zonder capaciteitsbeperkingen. Zo wordt voorkomen dat DSP-limieten de parametrisering van het systeem beperken en er zijn geen andere functies meer beschikbaar. Het mengplatform omvat de volgende DSP-functies:
Terugmeldingsonderdrukkers met 12 filters die individueel onderscheid maken tussen automatische en dynamische modus. Automatische menger met variabele NOM-parametrering in 4 groepen en Ducker-functie (signaalgestuurde mute-functie) met verschillende prioriteitsniveaus.
DSP-functies van de ingangskanalen: trim (gain), pad, demper, fase-omkering, compressor met 3 overdrachtkarakteristieken (1 harde en 2 zachte knie) en automatische niveauregeling, variabel laagdoorlaatfilter, 4 parametrische equalizers, automenging met NOM-groepstoewijzing.
Meng matrix met 24 audiobussen, busvertraging tot 677 ms.
DSP-functies van de uitgangskanalen: demper, vertraging tot 1360 ms, compressor met 3 overdrachtkarakteristieken (1 harde en 2 zachte knie), 2-, 3-, 4-weg crossover filterhellingen tot 24 dB/octaaf met verschillende karakteristieken (Bessel, Butterworth, Linkwitz Rayley en variabel Q tot 69,249) en 6 multifunctionele filters met instelbare filtertypes parametrische equalizer, laagdoorlaatfilter, inkepingsfilter, rekfilter voor lage en hoge tonen, CD Cornfilter.
32 Configuraties in het apparaat kunnen worden opgeslagen en via het toetsenbord of de afstandsbediening, configuraties direct vanaf de knoppen op het frontpaneel zijn mogelijk. VU-meter voor elk in- en uitvoerkanaal. LED-display voor LAN, systeemstatus, CobraNet en Word-klok.
Toegangsvergrendeling op de bedieningselementen op het frontpaneel is individueel instelbaar. Het systeem moet verbindingen hebben met Word-klokinvoer en LinkThru, om ook voor video- en studiotoepassingen volledig bruikbaar te zijn. Netwerken van besturingsfuncties, parametrisering en CobraNet-standaardhardware zijn dus ook mogelijk voor glasvezelnetwerken.
PC gebaseerd op Windows software kan alle apparaten in volledige uitbreiding beheren. Configuratie en alle parameters kunnen op schijf worden opgeslagen; weergave van de amplitude-, fase- en tijdfrequentierespons; Stereo- en universele parameterlinks; toegangsvergrendeling in verschillende lagen voor elke DSP-functie, ingangen, uitgangen. In de real-time modus wordt het signaalniveau van de in- en uitgangen weergegeven. Programmering van de parameter voor de afstandsbediening. 
Mogelijkheid van een eenvoudige afstandsbediening voor de configuratieknop, mute- en volumeregeling met bedieningsinputmodule. Eenvoudige bediening van het systeem door AMX, Crestron, cue, en andere soortgelijke eenheden die eenvoudigweg via de RS232C-interface of TCP/IP worden vastgehouden. Verschillende besturingsmodules, analoge en digitale (AES/EBU, SPDIF) in-/uitgangsmodules kunnen worden gebruikt. Afstandsbediening via het netwerk door middel van optionele hoogwaardige gemotoriseerde afstandsbediening is meer mogelijk.