Product program / Mixer / Mixer Unit

D-2008SP  CE

D-2008SP to rozbudowany, cyfrowy mikser audio rozmiarów 3U przeznaczony do montażu w rack. Urządzenie posiada budowę modułową, dzięki czemu jego konfiguracja we/wy może być elastycznie dobierana pod kątem danej aplikacji. Pojedynczy mikser może być wyposażony maksymalnie 32 wejścia audio, maksymalnie 32 wyjścia audio, bądź też 2 moduły sterujące. Dzięki zastosowaniu specjalnego modułu we/wy D-2008SP może pracować w standardzie Cobranet, co umożliwia transmisję sygnałów audio pomiędzy większą liczbą tych urządzeń, czy też urządzeniami innych producentów kompatybilnymi z Cobranet za pośrednictwem sieci lokalnej LAN. Urządzenie D-2008SP może być sterowane z poziomu komputera PC przy pomocy dedykowanego oprogramowania, przy pomocy wejść sterujących, bądź też dedykowanych pulpitów sterujących D-2012C oraz D-911.