Product program / Mixer / Mixer Unit

D-2008SP  CE

Платформа цифрового микширования аудиосигнала с 32 гибко настраиваемыми каналами в различных комбинациях входов/выходов. Четыре устройства с дополнительной картой CobraNet в 128-канальную расширяемую систему. Модульная базовая стойка с задними слотами для различных модулей ввода и вывода для гибкого расширения системы в соответствии с необходимыми требованиями. Устройство должно иметь соответствующий графический пользовательский интерфейс, основанный на программном обеспечении. Все доступные блоки ЦОС должны быть полностью пригодны для использования без ограничения пропускной способности. Это предотвращает ограничение ЦОС-регулирования, ограничивающее параметризацию системы, а также исключает возможность отказа от дополнительных функций. Смесительная платформа включает в себя следующие функции ЦОС:
Глушители обратной связи с 12 фильтрами, обеспечивающими индивидуальную дифференциацию в автоматическом и динамическом режимах. Автоматический микшер с регулируемой параметризацией NOM в 4 группах и функцией Ducker (отключение звука по сигналу) с различными уровнями приоритетности.
DSP функции входных каналов: триммер (усиление), панель, аттенюатор, разворот фазы, компрессор с 3 характеристиками передачи (1 уровень жесткой компрессии и 2 уровня мягкой компрессии) и регулируемым низкочастотным фильтром с функцией автоматического выравнивания, 4 параметрических эквалайзера, авто-микширование с групповым назначением NOM.
Матрица микширования с 24 аудио-шинами, задержка шины до 677 мс.
DSP-функции выходных каналов: аттенюатор, задержка до 1360 мс, компрессор с 3 передаточными характеристиками (1 уровень жесткой компрессии и 2 уровня мягкой компрессии), 2-, 3-, 4-полосный кроссоверный фильтр с наклоном до 24 дБ/октава с различными характеристиками (Бессель, Баттерворт, Линквитц Рэйли и регулируемое значение Q до 69,249), 6- многофункциональный фильтр с параметрическим эквалайзером и возможностью выбора типов фильтров, фильтр низких частот, узкополосный фильтр, обрезной фильтр для низких и высоких частот, выравнивание звукового сигнала CD.
32 конфигурации в сети прибора могут быть сохранены помощью клавиатуры или пульта дистанционного управления, настройка конфигурации возможна непосредственно с кнопок на передней панели. Волюметр для каждого входного и выходного канала. Светодиодный дисплей для отображения статуса локальной сети, состояния системы, CobraNet и часов Word.
Блокировка доступа на передней панели управления индивидуально настраивается. Для того, чтобы также быть полностью пригодной для видеозаписи и студийного применения, система должна иметь соединения Word clock input и LinkThru. Таким образом, возможна сетевая реализация функций управления, параметризации и стандартного оборудования CobraNet для оптоволоконных сетей.
ПК на базе программного обеспечения Windows может управлять всеми устройствами в полном объеме. Конфигурация и все параметры могут быть сохранены на диске; отображение амплитуды, фазы и времени частотной характеристики; Стерео и универсальные связи параметров; блокировка доступа в различных слоях для каждой функции ЦОС, входов, выходов. В режиме реального времени отображается уровень сигнала на входах и выходах. Программирование параметров пульта дистанционного управления. 
Возможность использования простого пульта дистанционного управления для настройки диска настройки, отключения звука и регулировки громкости с модулем входа управления. Простое управление системой с помощью AMX, Crestron, Cue и других подобных устройств осуществляется по протоколу RS232C или TCP/IP. Могут использоваться различные модули управления, аналоговые и цифровые (AES/EBU, SPDIF) модули ввода/вывода. Дистанционное управление по сети с помощью высококачественного моторизованного пульта (опция).