Product program / Mixer / Accessory

D-2012C   CE

Fernsteuerungskonsole in 19-Zoll Ausführung, mit 12 leicht-gängigen&nbsp; hochwertigen 100 mm Motorfadern und 8 Drehencodern zur kontinuierlichen Lautstärkeeinstellung von 12 Eingängen und 8 Ausgängen, 8 Drucktaster mit integrierten Leuchtdioden für frei programmierbare Funktionen wie Preset-Wahl, Eingangskanalwahl, Kanal ein-/ausschalten und Lautstärke stufenweise erhöhen/absenken, Leuchtdiode zur Anzeige von Preset-Wahl, Eingangskanalwahl und Kanal ein-, bzw. ausgeschaltet. Pegelanzeige per LED Zeile für alle Regler vorhanden. Einschalter zur fernbedienten Einschaltung des eines einzelnen digitalen Mischers oder des kompletten Systems. Ausgestattet mit einem Stereo Cinch Line Eingang zur Audio Einspeisung über den Monitor Bus. Stereo Kopfhörerausgang zur Signalkontrolle im Gesamtsystem. RS-232 Anschuss zur Parametrierung, Fernsteuerung über Mediensteuerung, zu Wartungszwecken und zum Firmware-update. 10BASE-t/100BASE-TX RJ-45 Netzwerkanschluss zur Systemanbindung per TCP/IP. Symmetrischer Monitor Bus mit einem Send und einem Return Kanal.
Separates Tischgehäuse mit optionaler gepolsterter Handballenauflage. Herstellerfremde adaptierte oder per Sonderanfertigung erstellte Konsolen sind aufgrund Nachlieferung, Service und Austauschbarkeit nicht zulässig. Die Konsole soll auf Grund einfacher Verkabelung und Störanfälligkeit keine interne Audiosignalverarbeitung enthalten.