Product program / Mixer / Accessory

D-2012C   CE

Consola de mando a distancia en versión de 19 pulgadas, 12 faders de motor de 100 mm de marcha suave&nbsp; con 8 encoders rotativos para el volumen continuo de 12 entradas y 8 salidas, 8 pulsadores con funciones programables mediante LEDs integrados como opción de preselección, selección de canal de entrada, interruptor/apagado de canal y aumento gradual del volumen/abajo, visualización de diodo emisor de luz de la selección de preselección, selección de canal de entrada y canal, encendido o apagado. Nivel indicado por la fila de LEDs para todos los controles. Cambie a la activación remota de un solo mezclador digital o del sistema completo. Equipado con una entrada de línea RCA estéreo a la entrada de audio en el bus de monitorización. Control de la señal de salida de auriculares estéreo en todo el sistema. Conector RS-232 para parametrización, control remoto sobre el control de medios, para fines de servicio y para la actualización del firmware. Conector de red 10BASE-t/100BASE-TX RJ-45 para la conexión del sistema a través de TCP/IP. Bus de monitorización simétrico con canal de envío y retorno.

Armario de mesa separado con reposamuñecas acolchado opcional. Fabricantes extraños adaptados o consolas creadas por especiales no están permitidas debido a la intercambiabilidad, reposición y servicio. La consola no debe contener ningún procesamiento interno de la señal de audio sobre la base de un cableado simple y de interferencias.