Product program / Mixer / Accessory

D-2012C   CE

Console de commande à distance en version 19 pouces, 12 faders motorisés&nbsp; de 100 mm avec 8 encodeurs rotatifs pour le volume continu des 12 entrées et 8 sorties, 8 boutons-poussoirs à LED intégrée pour fonctions programmables, telles que l’option de pré-réglage, la sélection du canal d’entrée, la mise sous/hors tension du canal et l’augmentation/la diminution progressive du volume, affichage par diode lumineuse du pré-réglage sélectionné, sélection du canal d’entrée et canal sous ou hors tension. Niveau indiqué par la rangée de LED pour toutes les commandes. Passez à l’activation à distance d’un seul mélangeur numérique ou de l’ensemble du système. Équipé d’une entrée ligne RCA stéréo vers l’entrée audio du bus moniteur. Contrôle du signal de sortie du casque stéréo dans l’ensemble du système. Connecteur RS-232 pour le paramétrage, le contrôle à distance de la commande du média, la maintenance et la mise à jour du firmware. 10BASE-t/100BASE-TX Connecteur réseau RJ-45 pour connexion système via TCP/IP. Bus de monitoring symétrique avec un canal d’émission et un canal de retour.
Coffret de table séparé avec repose-poignet rembourré en option. Les étrangers du fabricant adaptés ou les consoles créées par des fabricants spéciaux ne sont pas autorisés en raison de leur interchangeabilité, de leur réapprovisionnement et de leur service après-vente. La console ne doit pas contenir de traitement interne du signal audio sur la base d’un simple câblage et d’interférences.