Product program / Mixer / Accessory

D-2012C   CE

Afstandsbedieningsconsole in 19 inch-versie, 12 soepel lopende&nbsp; 100 mm motorfaders met 8 roterende encoders voor het continue volume van 12 ingangen en 8 uitgangen, 8 druktoetsen met geïntegreerde leds, programmeerbare functies zoals een preset-optie, selectie ingangskanaal, kanaalschakeling / uitschakeling en geleidelijke verhoging / verlaging van het volume, LED-display van preset-selectie, selectie ingangskanaal en kanaal, in- of uitgeschakeld. Niveau aangegeven door de LED-rij voor alle besturing. Schakel over naar de activering op afstand van één enkele digitale mixer of van het volledige systeem. Uitgerust met een stereo RCA-lijningang naar de audio-ingang op de monitorbus. Stereokoptelefoonuitgangssignaalregeling in het totale systeem. Aansluiting RS-232 voor de parametrisering, afstandsbediening voor de mediabesturing, voor onderhoudsdoeleinden en voor de firmware-update. 10BASE-t/100BASE-TX RJ-45 netwerkconnector voor systeemaansluiting via TCP/IP. Symmetrische monitorbus met een zend en een retourkanaal.
Aparte tafelbehuizing met gewatteerde polssteun optioneel. Fabrikant vreemden aangepast of consoles gemaakt door speciale zijn niet toegestaan vanwege de uitwisselbaarheid, aanvulling en service. De console mag geen interne audiosignaalverwerking op basis van eenvoudige bekabeling en interferentie bevatten.