Product program / Mixer / Accessory

D-2012C   CE

19-calowa zdalna konsola z 12 łatwymi w użyciu,&nbsp; 100-milimetrowymi zmotoryzowanymi tłumikami i 8 obrotowymi enkoderami do ciągłej regulacji głośności 12 wejść i 8 wyjść, 8 przyciskami ze zintegrowanymi diodami LED do dowolnie programowalnych funkcji, takich jak przywołanie nastaw, wybór kanału wejściowego, włączenie/wyłączenie kanału i stopniowe zwiększanie/zmniejszanie głośności, dioda LED wskazująca wybór nastawy, wybór kanału wejściowego i włączone/wyłączone kanały. Poziom wskazywany przez rząd diod LED dla całego sterowania. Przełączenie na zdalną aktywację pojedynczego miksera cyfrowego lub całego systemu. Wyposażony w stereofoniczne wejście liniowe RCA do wejścia audio na magistrali monitora. Stereofoniczne sterowanie sygnałem wyjściowym słuchawek w całym systemie. Złącze RS-232 do parametryzacji, zdalnego sterowania mediami, do celów serwisowych i aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Złącze sieciowe 10BASE-t/100BASE-TX RJ-45 do podłączenia systemu poprzez TCP/IP. Symetryczna magistrala monitorująca z kanałem nadawczym i zwrotnym.
Oddzielna obudowa stołu z wyściełaną podpórką na nadgarstek jest opcjonalna. Obcy producenci zaadaptowani lub konsole stworzone przez specjalnych producentów są niedozwolone ze względu na zamienność, uzupełnianie i serwisowanie. Konsola nie powinna zawierać wewnętrznego przetwarzania sygnału audio na podstawie prostego okablowania i zakłóceń.