Product program / Mixer / Accessory

D-2012C   CE

Консоль дистанционного контроля в 19-дюймовом исполнении, 12 плавно работающих&nbsp; электрических ползунков 100 мм с 8 поворотными кодерами для непрерывной регулировки громкости 12 входов и 8 выходов, 8 кнопок со встроенными светодиодами для использования в программируемых функциях, таких как выбор входного канала, включение / выключение канала и постепенное увеличение / уменьшение громкости, светодиод для индикации выбора предустановки, выбранного входного канала, включения или выключения канала. Уровень, отображаемый светодиодной панелью для всех элементов управления. Переключение на дистанционное управление одним цифровым микшером или всей системой. Оснащен линейным стереовходом RCA на аудиовход на шине монитора. Управление выходным сигналом стереонаушников в системе в целом. Разъем RS-232 для параметризации, дистанционного управления медиа-контролем, сервисного обслуживания и обновления прошивки. Сетевой разъем 10BASE-t/100BASE-TX RJ-45 для подключения к системе по протоколу TCP/IP. Симметричная шина монитора с обратным и передающим каналами.
Отдельный кожух для стола с подкладкой для запястья с мягкой обивкой (опция). Адаптированные устройства сторонних производителей или изготовленные по специальному заказу консоли не допускаются из-за проблем их взаимозаменяемости, пополнения и обслуживания. Консоль не должна предусматривать внутреннюю обработку аудиосигнала для простоты прокладки кабелей и исключения помех.