Product program / Mixer / Mixer Unit

D-901     CE

Digitaler Mischer mit bis zu 12 Eingänge und 8 Ausgängen.
Modulgrundrahmen mit rückseitigen Steckplätzen für verschiedene Ein- und Ausgangsmodule zum flexiblen Ausbau des Systems nach den gewünschten Anforderungen.
Rückkopplungsunterdrücker (Feedback Suppressor) mit 12 Filtern im Automatik- und/oder Dynamikmodus.
Automatischer Mischer mit variabler NOM-Funktion (Anzahl der offenen Mikrofone) und Ducker-Funktion (signal¬gesteuertes Mute) mit 8 Prioritätsebenen.
DSP-Funktionen der Eingangskanäle: Trim (Gain), Pad, Pegelsteller, Phasenumkehr, Kompressor, variables Hochpassfilter, 2 parametrische Equalizer
DSP-Funktionen der Ausgangskanäle: Mischmatrix, Pegelsteller, Delay bis 682,6 ms, Kompressor, 2-, 3-, 4-Wege Frequenzweiche mit Filtersteilheiten bis 24 dB/Oktave und unterschiedlichen Charakteristiken (Bessel, Butterworth, Linwitz-Rayley und variables Q) oder 6 Multifunktionsfilter mit den wählbaren Filtertypen parametrische Equalizer, Hoch-, Tief- und Allpassfilter, Notchfilter, Shelv-Filter für Tiefen und Höhen, CD-Horn-Entzerrung.
16 Konfigurationen im Gerät netzunabhängig speicherbar und über Tastatur oder Fernbedienung abrufbar, 8 Konfigurationen direkt über Fronttasten abrufbar.
Alle Einstellungen auch ohne PC Software über frontseitige Bedienelemente mit Unterstützung durch 2-zeiliges LC-Display möglich. Schneller direkter Zugriff auf die Pegeleinstellungen und Ein-/Ausschalter sowie Signalanzeige jedes Ein- und Ausgangskanals. Zugriffssperre für frontseitige Bedienelemente individuell einstellbar.
Software: Konfiguration und alle Parameter speicherbar auf Datenträger; Anzeige der Amplituden-, Phasen- und Laufzeit-Frequenzgänge; Stereo- und universelle Parameter-Links; Zugriffssperre in 3 Ebenen für jede DSP-Funktion, Eingänge, Ausgänge, Konfigurationen und Gerät zur besseren Übersicht mit Namen versehbar. Im Echtzeitbetrieb Anzeige von Signal-aussteuerung der Ein- und Ausgänge. Programmierung der Fernbedienungsparameter. 
Möglichkeit einer einfachen Fernbedienung zur Konfigurationswahl, Mute und Lautstärkeeinstellung mit Steuereingangsmodul. Einfache Steuerung des Systems durch AMX, Crestron, Cue und andere ähnliche Steuergeräte durch einfach gehaltenes Protokoll über RS232C Schnittstelle.
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
Eingänge:&nbsp; bis zu 12 (modular)
Ausgänge:&nbsp; bis zu 8 (modular)
Steuerschnittstelle: RS232C, Kontakte
Spannungsversorgung: 100-120 V~, 230V~, 50/60 Hz
Maße (B x H x T): 482 x 132,6 x 320 mm (3HE)
Fabrikat: TOA
Typ: D-901