Product program / Mixer / Mixer Unit

D-901     CE

Mezclador digital con hasta 12 entradas y 8 salidas. Bastidor de base de módulo con ranuras traseras para diversos módulos de entrada y salida para una ampliación flexible del sistema según las necesidades. Supresores de realimentación con 12 filtros en modo automático o dinámico. 
Mezclador automático con funciones NOM-(número de micrófonos abiertos) y atenuador (silenciador controlado por señal) con 8 niveles de prioridad. 
Funciones DSP de los canales de entrada: trim (ganancia), pad, atenuador, inversión de fase, compresor, filtro pasa alto variable, 2 funciones DSP de ecualización paramétrica de los canales de salida: matriz de mezcla, atenuador, retardo hasta 682,6 ms, compresor, red de cruce de 2, 3, 4 vías con pendientes de filtro de hasta 24 dB/octava y diferentes características (Bessel, Butterworth, Linwitz-Rayley y Q variable) o 6 filtros multifunción con ecualizador paramétrico de tipos de filtro seleccionables, pasa-altos, pasa-bajos, filtro pasa-todo, filtro de hendidura, filtros estelares para graves y agudos, ecualización de CD-Hornio.
16 configuraciones preestablecidas pueden almacenarse en el dispositivo independientemente de la red y recuperarse a través del teclado o del mando a distancia, 8 configuraciones directamente disponibles a través de los botones del panel frontal.
Todos los ajustes son posibles sin software de PC a través de los controles del panel frontal con la ayuda de una pantalla LCD de 2 líneas. Acceso rápido y directo a los ajustes de nivel y al interruptor de encendido/apagado y al indicador de señal para cada canal de entrada y salida. Bloqueo de acceso en los controles del panel frontal ajustable individualmente.
Software: La configuración y todos los parámetros pueden guardarse en el disco; visualización de la amplitud, fase y tiempo transcurrido de la respuesta de frecuencia; enlaces de parámetros estéreo y universal; bloqueo de acceso en 3 niveles para cada función de DSP, entradas y salida. Asignación de nombres a configuraciones y dispositivos para una mejor visión general. Visualización en tiempo real del nivel de señal de las entradas y salidas. Programación de los parámetros del mando a distancia. 
Posibilidad de un simple mando a distancia para la selección de configuración, silenciamiento y control de volumen con módulo de entrada de control. Fácil control del sistema mediante AMX, Crestron, cue y otras unidades similares mediante un sencillo protocolo a través de la interfaz RS232C.