Product program / Mixer / Mixer Unit

D-901     CE

Mélangeur numérique avec jusqu’à 12 entrées et 8 sorties. Cadre modulable avec emplacements à l’arrière pour divers modules d’entrée et de sortie permettant une extension du système en fonction des besoins. Suppression de l’effet larsen avec 12 filtres en mode automatique ou dynamique. 
Mélangeur automatique avec NOM (nombre de microphones ouverts) variable et fonctions sourdine (sourdine en fonction du signal) avec 8 niveaux de priorité. 
Fonctions DSP des canaux d’entrée : trim (gain), PAD, atténuateur, inversion de phase, compresseur, filtre passe-haut variable, 2 égaliseurs paramétriques ; fonctions DSP des canaux de sortie : matrice de mixage, atténuateur, delay jusqu’à 682,6 ms, compresseur, réseau crossover 2, 3 et 4 voies avec pentes de filtre jusqu’à 24 dB par octave et différentes caractéristiques (Bessel, Butterworth, Linwitz-Rayley et Q variable) ou 6 filtres multifonctions avec au choix égaliseur paramétrique, filtre passe-haut, passe-bas ou passe-tout, filtre Notch, filtre coupe-bande pour graves ou aigus, et égaliseur de pavillon CD.
Possibilité d’enregistrer 16 configurations de preset indépendamment des commandes principales et de les rappeler via un clavier ou une commande à distance, 8 configurations accessibles directement via les boutons en façade.
Tous les réglages sont possibles sans logiciel PC via les commandes en façade grâce à l’écran LCD à 2 lignes. Accès direct au réglage de niveau, bouton on/off et indicateur de signal pour chaque canal d’entrée et de sortie. Verrouillage d’accès réglable individuellement pour les commandes en façade.
Logiciel : La configuration et tous les paramètres peuvent être enregistrés sur disque ; affichage de l’amplitude, de la phase et du temps écoulé pour la réponse en fréquence ; liens vers les paramètres stéréo et universels ; verrouillage d’accès à 3 niveaux pour chaque fonction DSP ainsi que pour toutes les entrées et sorties. Possibilité de donner un nom aux configurations et aux appareils pour faciliter la vue d’ensemble. Affichage en temps réel du niveau de signal des entrées et sorties. Programmation des paramètres de commande à distance. 
Possibilité d’une simple commande à distance pour le choix de la configuration, les réglages mute et volume, à l’aide d’un module d’entrée de commande. Pilotage aisé du système à l’aide d’appareils AMX, Crestron, cue ou équivalents via l’interface RS232C à l’aide de protocoles standard.