Product program / Mixer / Mixer Unit

D-901     CE

Urządzenie będzie cyfrowym mikserem dźwięku do montażu w rack, o wysokości trzech jednostek standardowych oraz modułowej budowie. Urządzenie posiadać będzie w maksymalnej konfiguracji 12 kanałów wejściowych, 8 kanałów wyjściowych oraz 8 szyn audio. Dodatkowo posiadać będzie blok wejść/wyjść sterujących GPIO. Procesor wyposażony będzie w automatyczny eliminator sprzężeń akustycznych z 12 filtrami. 
 Urządzenie posiadać będzie funkcję automatycznego miksera z funkcję NOM (Number of active microphones) z 8 poziomami priorytetu. 
 W każdym kanale wejściowym procesor będzie udostępniał regulację amplitudy, odwrócenie fazy sygnału oraz korektor parametryczny barwy dźwięku. W każdym z kanałów wyjściowych dostępna będzie regulacja poziomu sygnału, opóźnienie do 682ms, kompresor, 2-, 3-, 4-punktowy Crossover z filtrami o nachyleniu do 24dB/okt. (do wyboru spośród filtrów Bessela, Butterwortha, Linkwitza-Rayleya i zmiennej-Q) oraz korektor parametryczny z filtrami PEQ, HPF, LPF, All-Pass oraz Notch. 
 Urządzenie przechowywać będzie mogło w pamięci 16 programów pracy. Będzie możliwość przywoływania konfiguracji z poziomu dedykowanego oprogramowania, panelu przedniego miksera, lub za pomocą wejść sterowania. 
 Pełna konfiguracja miksera będzie mogła być przeprowadzona przy pomocy przycisków funkcyjnych, potencjometru oraz 2-liniowego wyświetlacza LCD w panelu przednim. Panel przedni urządzenia będzie wyposażony w przyciski funkcyjne oraz wskaźniki sygnału w poszeczególnych torach audio. Możliwość zmiany ustawień procesora przy pomocy manipulatorów zlokalizowanych w jego panelu przednim będzie mogła zostać zablokowana przez oprogramowanie. 
 Urządzenie będzie posiadać dedykowane oprogramowanie, które będzie dawało możliwość wysterojenia go oraz przygotowania i zapsiania w pamięciu pożądanych grup nastaw. 
 Urządzenie będzie mogło być w prosty sposób sterowane zdalnie za pomocą wejść/wyjść sterowania oraz portu szeregowego RS-232C.