Product program / Mixer / Mixer Unit

D-901     W

Цифровой микшер с 12 входами и 8 выходами. Рама основания модуля со слотами сзади для различных входных и выходных модулей для гибкого расширения системы в соответствии с требованиями. Подавители обратной связи с 12 фильтрами в автоматическом или динамическом режиме. 
Автоматический микшер с переменной NOM (количество открытых микрофонов) и функцией ducker (отключение звука, контролируемое сигналом) с 8 приоритетными уровнями. 
Функции цифровой обработки сигнала входных каналов: trim (усиление), прокладка, аттенюатор, изменение фазы, компрессор, переменная фильтра верхних частот, 2 функции цифровой обработки сигнала параметрического эквалайзера выходных каналов: матрица микширования, аттенюатор, задержка до 682,6 мс, компрессор, 2-, 3-, 4-полосная сеть разделительного фильтра с фильтрами ската до 24 дБ/октава и различные характеристики (Bessel, Butterworth, Linwitz-Rayley и переменная Q) или 6 многофункциональных фильтров с параметрическим эквалайзером и выбираемыми типами фильтров, высокочастотный фильтр, низкочастотный фильтр, всечастотный фильтр, режекторный фильтр, обрезные фильтры низких и верхних частот, рупорное CD выравнивание.
16 предустановленных конфигураций могут быть сохранены в устройстве независимо от сети, также они могут быть вызваны через клавиатуру или пульт дистанционного управления, 8 конфигураций, которые доступны непосредственно с помощью кнопок на передней панели.
Все настройки возможны без программного обеспечения ПК через элементы управления на передней панели с помощью 2-линейного ЖК-дисплея. Быстрый прямой доступ к настройкам уровня и переключателю вкл./выкл. и сигнальному индикатору для каждого входного и выходного каналов. Блокировка доступа на передней панели регулируется индивидуально.
Программное обеспечение: Конфигурация и все параметры могут быть сохранены на диске; отображение амплитуды, фазы и фактического времени частотной характеристики; стерео и универсальные соединения параметров; 3-уровневая блокировка доступа для каждой функции цифровой обработки сигнала, входов, выходов. Назначение имени для конфигураций и устройства для лучшей ориентировки. В режиме реального времени отображается уровень сигнала входов и выходов. Программирование параметров дистанционного управления. 
Возможность простого дистанционного управления выбором конфигурации, отключением звука и регулировкой громкости с помощью модуля ввода управления. Простое управление системой с помощью AMX, Crestron, cue и другими подобными модулями посредством простого протокола через интерфейс RS232C.