Product program / Mixer / Modules

D-921E

Eingangsmodul mit zwei symmetrischen Audioeingängen. Steckbare Reihenschraubverbinder für Signaleingang. Empfindlichkeit und Phantomspeisung auf Front des D-901 oder per PC Software schaltbar, Ground-Lift Schalter
  AD-Wandler: 24 Bit
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
Klirrfaktor:&nbsp; &lt;0,05%
Dynamikbereich: 100 dB
Phantomspannung: &nbsp;+15V
Eingänge:&nbsp; 2, symmetrisch, 10 kOhm
Empfindlichkeit: -50/-36/-10/+4 dBu    Fabrikat: TOA
Typ: D-921E