Product program / Mixer / Modules

D-921E

Module d’entrée avec deux entrées audio symétriques. Connecteur à vis enfichable pour entrée du signal. Sensibilité et alimentation fantôme commutables en façade sur le D-901 ou via logiciel PC, interrupteur Ground / Lift.