Product program / Mixer / Modules

D-921F

Módulo de entrada con dos entradas de audio balanceadas. Conectores XLR de 3 clavijas para la entrada. Sensibilidad conmutable y alimentación fantasma: en la parte delantera del D-901 o a través del software de PC, interruptor de elevación de tierra.