Product program / Mixer / Modules

D-921F

Модуль входа с двумя сбалансированными аудиовходами. 3-контактные разъемы XLR для входа. Переключаемые чувствительность и фантомное питание: на передней панели D-901 или с помощью программного обеспечения для ПК, переключателя разрыва заземления.