Product program / Mixer / Modules

D-922F

Moduł wejściowy audio zrealizowany będzie na bazie konektorów typu XLR. Wejścia audio będą zbalansowane i zdolne dostarczyć zasilanie Phantom. W panelu tylnym modułu znaleźć będzie można przełącznik ground-lift.