Product program / Mixer / Modules

D-922F

Модуль входа с двумя сбалансированными аудиовходами. 3-контактные разъемы XLR для входа. Чувствительность и фантомное питание настраиваются на панели, переключатель разрыва заземления.