Product program / Mixer / Modules

D-923AE

Eingangsmodul für einen digitalen Stereoeingänge im AES/EBU Format mit XLR-Buchse. Integrierter Abtastratenkonverter mit weitem Bereich zur automatischen Anpassung der der Abtastrate des angebotenen Signals.
  Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz (±1 dB) 
Interne Signalverarbeitung: 48 kHz
Abtastratenkonverter: 32 - 48 kHz
Eingangsspannung: 2 - 7 Vss
Eingangsimpedanz: 110 Ohm    Fabrikat: TOA
Typ: D-923AE