Product program / Mixer / Modules

D-971E

Ausgangsmodul mit vier symmetrischen Audioausgängen und steckbaren Reihenschraubverbinder.
  DA-Wandler: 24 Bit
Übertragungsbereich: 20 Hz ~ 20 kHz (±1 dB)
Klirrfaktor:&nbsp; &lt; 0,05%
Dynamikbereich: 100 dB
Ausgänge:&nbsp; 4, symmetrisch
Nennausgangspegel: +4 dBu an 600 Ohm    Fabrikat: TOA
Typ: D-971E