Product program / Mixer / Modules

D-971R

Ausgangsmodul mit vier  Audioausgängen und je zwei Cinch-Buchsen pro Signalausgang.
  DA-Wandler: 24 Bit
Übertragungsbereich: 20 Hz ~ 20 kHz (±1 dB)
Klirrfaktor:&nbsp; &lt; 0,05%
Dynamikbereich: 100 dB
Ausgänge:&nbsp; 4, Stereo Cinch-Buchsen
Nennausgangspegel: -10 dBu     Fabrikat: TOA
Typ: D-971R